30.00.40 GARANTIE

 Plaatstalen binnenkozijnen: 2 jaar

 Bijbehorend hang- en sluitwerk: 1 jaar

30.32.12-a METALEN PUI/KOZIJN

 0. STALEN DEURKOZIJN **90** MINUNTEN BRANDWEREND

Plaatstalen binnenkozijnen, fabrikaat Staalkozijn Nederland bv, Winterswijk.

 Ty­pe: muur-/wandomvattend kozijn voor de utiliteitsbouw, voor stompe deuren (levering als compleet systeem).

 Sponning: 15 mm t.b.v. deurdikte 68 mm.

 Profieltype: Bsd

 Afmetingen: volgens tekening

 Profielbreedte: dikte van afgewerkte wand (minimaal 150 mm) + 27 mm

 Materiaal: sendzimir verzinkt plaatstaal d = 1,5 mm

Afwerking: verstekken en overige verbindingen in gelaste uitvoering, zichtzijden in de fabriek voorzien van een laag universeel overschilder­ba­re, milieuvriendelijke, watergedragen he­cht­pri­m­er, lichtgrijs, (laagdikte ca. 25µ); ver­de­re behandeling op de bouwplaats volgens hoofdstuk 46

 [zichtzijden in de fabriek voorzien van een poedercoating in RAL [9001], laagdikte ca. 60 micron] [en voorzien van een beschermfolie].

Toebehoren:

- per stijl 3 stuks ingelaste scharnierachterconstruc­ties type BVX 11100, waarvan de derde "hoog" geplaatst t.b.v. 3-dimensionaal instelbare en verwissel­ba­re scharnieren

- V-vormige draadankers (4 per stijl) t.p.v. aansluitingen aan metselwerk

- beugelan­kers (4 per stijl) t.p.v. aansluitin­gen aan me­tal-studwanden

- L-an­kers (8 per stijl) t.p.v. aan­sluitin­gen aan lijm­werk

- kozijnen die achteraf in bestaande sparingen worden geplaatst dienen te worden geleverd in 2-schalige uitvoering type ULTIMO, profieltype 15-ZBsd (68/B90)

- kunststof aanslagband grijs, los meegeleverd, aan te brengen na het schilderen

- versterkingen voor drangers

- per deur 3 instelbare en verwisselbare systeemgebonden projectscharnieren. Deze NIET te betrekken uit de stelpost H&S

- koppelstrippen

- uitgestanste schootgaten met achtergelaste schootkast.

- bij dubbele deuren mortelkast in bovendorpel t.b.v. kantschuif (gaten in het werk te boren).

- bij bouwkundig ongevulde kozijnen met speciale brandwerende bekleding aan binnenzijde kozijn **(vullen i.h.w. NIET nodig)**

- incl. dichte houten HPL deur

 - deurdikte 67-68 mm (afhankelijk afwerking)

 - rood houten open kant

 - speciale vulling

 - bewerkingen; slotboring met voorplaat, scharnierkrozingen

 - gemonteerde valdorpel

TEKENINGEN

 Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.

 Productietekeningen

 Aantal te verstrekken exemplaren:

 - ter goedkeuring: 2 [......]

 - definitief: 2 [......]

 .01 BINNENKOZIJN/-PUI

 - de 90 minuten brandwerende plaatstalen binnendeurkozijnen

 t.b.v. enkele en dubbele deuren volgens tekening.

Opmerking: de teksten tussen [...] zijn alternatieven / aanvullingen t.o.v. de direct voorafgaande teksten.